МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2004 г. N 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
Внести изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 декабря 1997 г. N 63, с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. N 85, согласно Приложению.

И.о. Министра труда
и социального развития
Российской Федерации
А.ПОЧИНОК

Приложение
к Постановлению
Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 26 апреля 2004 г. N 54

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ
ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ
1997 Г. N 63, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ,
УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2001 Г. N 85

Внести изменения и дополнения в пункты 31, 32, 42, 43, 44, 55, 56, 59, изложив их в следующей редакции:

┌────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ N  │Профессия или должность │  Наименование средств   │Норма вы-│
│п/п │                        │  индивидуальной защиты  │дачи на  │
│    │                        │                         │год (ко- │
│    │                        │                         │личество │
│    │                        │                         │единиц   │
│    │                        │                         │или комп-│
│    │                        │                         │лектов)  │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 1  │            2           │            3            │    4    │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│31. │Электромонтер по        │Комплект рабочий для     │         │
│    │обслуживанию            │защиты от воздействия    │         │
│    │электрооборудования     │электрической дуги:      │         │
│    │электростанций          │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2        │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │         │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │зимний                   │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Рукавицы комбинированные │до износа│
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │Противогаз или респиратор│до износа│
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  условиях повышенного   │         │
│    │                        │  загрязнения, не связан-│         │
│    │                        │  ных с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │Наушники противошумные   │до износа│
│    │                        │или беруши               │         │
│    │                        │Сапоги резиновые         │1 пара на│
│    │                        │                         │2 года   │
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском     │         │
│    │                        │  возникновения          │         │
│    │                        │  электрической дуги,    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Полушубок                │по поясам│
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Шапка-ушанка             │по поясам│
│    │                        │Рукавицы меховые или     │по поясам│
│    │                        │рукавицы хлопчатобумажные│         │
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │                         │         │
│32. │Электромонтер по        │Комплект рабочий для     │         │
│    │ремонту и обслуживанию  │защиты от воздействия    │         │
│    │электрооборудования     │электрической дуги:      │         │
│    │                        │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │до износа│
│    │                        │Галоши диэлектрические   │до износа│
│    │                        │Рукавицы комбинированные │дежурные │
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │Очки защитные            │дежурные │
│    │                        │  При выполнении работ по│         │
│    │                        │  ремонту трансформаторов│         │
│    │                        │  и масляных выключателей│         │
│    │                        │  дополнительно:         │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │  При работе, не связан- │         │
│    │                        │  ной с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Сапоги резиновые         │1 пара на│
│    │                        │                         │2 года   │
│    │                        │Плащ прорезиненный       │до износа│
│    │                        │Фартук прорезиненный     │до износа│
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском     │         │
│    │                        │  возникновения электри- │         │
│    │                        │  ческой дуги, зимой     │         │
│    │                        │  дополнительно:         │         │
│    │                        │Полушубок                │по поясам│
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Шапка-ушанка             │по поясам│
│    │                        │Рукавицы меховые или     │по поясам│
│    │                        │рукавицы хлопчатобумажные│         │
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │  При обслуживании воз-  │         │
│    │                        │  душных линий электропе-│         │
│    │                        │  редачи на подстанциях  │         │
│    │                        │  напряжением 330 кВ и   │         │
│    │                        │  выше дополнительно:    │         │
│    │                        │Экранирующий комплект    │1 на 1,5 │
│    │                        │типа Эп-1 (летний)       │года     │
│    │                        │Экранирующий комплект    │по поясам│
│    │                        │типа Эп-3 (зимний)       │         │
│    │                        │                         │         │
│42. │Электромонтер           │Комплект рабочий для     │         │
│    │оперативно-выездной     │защиты от воздействия    │         │
│    │бригады                 │электрической дуги:      │         │
│    │                        │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │Пояс предохранительный   │дежурный │
│    │                        │Очки защитные            │до износа│
│    │                        │Рукавицы комбинированные │до износа│
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  условиях повышенного   │         │
│    │                        │  загрязнения, не связан-│         │
│    │                        │  ных с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │Сапоги резиновые         │1 пара на│
│    │                        │                         │2 года   │
│    │                        │Плащ прорезиненный       │до износа│
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском воз-│         │
│    │                        │  никновения электричес- │         │
│    │                        │  кой дуги, зимой допол- │         │
│    │                        │  нительно:              │         │
│    │                        │Полушубок                │по поясам│
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Шапка-ушанка             │по поясам│
│    │                        │Рукавицы меховые или     │по поясам│
│    │                        │рукавицы хлопчатобумажные│         │
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │  При обслуживании воз-  │         │
│    │                        │  душных линий электропе-│         │
│    │                        │  редачи на подстанциях  │         │
│    │                        │  напряжением 330 кВ и   │         │
│    │                        │  выше дополнительно:    │         │
│    │                        │Экранирующий комплект    │1 на 1,5 │
│    │                        │типа Эп-1 (летний)       │года     │
│    │                        │Экранирующий комплект    │по поясам│
│    │                        │типа Эп-3 (зимний)       │         │
│    │                        │                         │         │
│43. │Электромонтер по ремонту│Комплект рабочий для     │         │
│    │воздушных линий         │защиты от воздействия    │         │
│    │электропередачи;        │электрической дуги:      │         │
│    │электромонтер по        │Костюм летний из         │1 на     │
│    │обслуживанию подстанции;│материала с постоянными  │2 года   │
│    │электромонтер по        │термостойкими свойствами │         │
│    │эксплуатации            │типа Номекс              │         │
│    │распределительных сетей │  При выполнении работ на│         │
│    │                        │  территории природных   │         │
│    │                        │  очагов энцефалита:     │         │
│    │                        │Костюм летний            │1 на     │
│    │                        │противоэнцефалитный из   │2 года   │
│    │                        │материала с постоянными  │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │Пояс предохранительный   │дежурный │
│    │                        │Очки защитные            │до износа│
│    │                        │Рукавицы комбинированные │до износа│
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │Наушники противошумные   │до износа│
│    │                        │или беруши               │         │
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  условиях повышенного   │         │
│    │                        │  загрязнения, не связан-│         │
│    │                        │  ных с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском воз-│         │
│    │                        │  никновения электричес- │         │
│    │                        │  кой дуги, зимой допол- │         │
│    │                        │  нительно:              │         │
│    │                        │Полушубок                │по поясам│
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Шапка-ушанка             │по поясам│
│    │                        │Рукавицы меховые или     │по поясам│
│    │                        │рукавицы хлопчатобумажные│         │
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  заболоченной местности │         │
│    │                        │  дополнительно:         │         │
│    │                        │Сапоги резиновые болотные│1 пара   │
│    │                        │Плащ прорезиненный       │до износа│
│    │                        │  При обслуживании воз-  │         │
│    │                        │  душных линий электропе-│         │
│    │                        │  редачи на подстанциях  │         │
│    │                        │  напряжением 330 кВ и   │         │
│    │                        │  выше дополнительно:    │         │
│    │                        │Экранирующий комплект    │1 на 1,5 │
│    │                        │типа Эп-1 (летний)       │года     │
│    │                        │Экранирующий комплект    │по поясам│
│    │                        │типа Эп-3 (зимний)       │         │
│    │                        │                         │         │
│44. │Электромонтер по ремонту│Комплект рабочий для     │         │
│    │и монтажу кабельных     │защиты от воздействия    │         │
│    │линий                   │электрической дуги:      │         │
│    │                        │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │  При выполнении работ на│         │
│    │                        │  территории природных   │         │
│    │                        │  очагов энцефалита:     │         │
│    │                        │Костюм летний            │1 на     │
│    │                        │противоэнцефалитный из   │2 года   │
│    │                        │материала с постоянными  │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │летний                   │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Рукавицы брезентовые     │6 пар    │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Пояс предохранительный   │дежурный │
│    │                        │Рукавицы комбинированные │до износа│
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │Очки защитные            │до износа│
│    │                        │Противогаз или респиратор│до износа│
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  условиях повышенного   │         │
│    │                        │  загрязнения, не связан-│         │
│    │                        │  ных с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском воз-│         │
│    │                        │  никновения электричес- │         │
│    │                        │  кой дуги, зимой допол- │         │
│    │                        │  нительно:              │         │
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Рукавицы хлопчатобумажные│по поясам│
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │  При выполнении работ по│         │
│    │                        │  ремонту кабельных сетей│         │
│    │                        │  в траншеях, тоннелях и │         │
│    │                        │  колодцах дополнительно:│         │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │Сапоги резиновые         │1 пара на│
│    │                        │                         │2 года   │
│    │                        │Плащ прорезиненный       │до износа│
│    │                        │                         │         │
│55. │Электромонтер главного  │Комплект рабочий для     │         │
│    │щита управления         │защиты от воздействия    │         │
│    │электростанций          │электрической дуги:      │         │
│    │                        │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от                │         │
│    │                        │повышенных температур на │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Противогаз или респиратор│до износа│
│    │                        │                         │         │
│56. │Электромонтер-линейщик  │  При получении          │         │
│    │по монтажу воздушных    │  спецодежды по нормам,  │         │
│    │линий высокого          │  предусмотренным для    │         │
│    │напряжения и контактной │  работников, занятых на │         │
│    │сети                    │  строительных,          │         │
│    │                        │  строительно-монтажных и│         │
│    │                        │  ремонтно-строительных  │         │
│    │                        │  работах в районах Урала│         │
│    │                        │  и Сибири:              │         │
│    │                        │Полушубок вместо куртки  │1 на     │
│    │                        │на утепляющей прокладке  │5 лет    │
│    │                        │  При выполнении работ в │         │
│    │                        │  зоне электромагнитного │         │
│    │                        │  влияния воздушных ли-  │         │
│    │                        │  ний, находящихся в ра- │         │
│    │                        │  боте, дополнительно:   │         │
│    │                        │Экранирующий комплект    │1 на 1,5 │
│    │                        │типа Эп-4 (0) (летний)   │года     │
│    │                        │Экранирующий комплект    │по поясам│
│    │                        │типа Эп-4 (0) (зимний)   │         │
│    │                        │                         │         │
│59. │Электрослесарь по       │Комплект рабочий для     │         │
│    │ремонту оборудования    │защиты от воздействия    │         │
│    │распределительных       │электрической дуги:      │         │
│    │устройств               │Костюм летний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Куртка-накидка из        │до износа│
│    │                        │материалов с постоянными │         │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │Перчатки термостойкие    │2 пары   │
│    │                        │Каска термостойкая с     │1        │
│    │                        │защитным экраном для лица│         │
│    │                        │с термостойкой окантовкой│         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(летний)                 │2 года   │
│    │                        │Белье нательное          │2 комп-  │
│    │                        │хлопчатобумажное или     │лекта    │
│    │                        │термостойкое             │         │
│    │                        │Ботинки или полусапоги   │1 пара   │
│    │                        │кожаные летние для защиты│         │
│    │                        │от повышенных температур │         │
│    │                        │на маслобензостойкой     │         │
│    │                        │подошве                  │         │
│    │                        │  На наружных работах    │         │
│    │                        │  зимой дополнительно:   │         │
│    │                        │Костюм зимний из         │1 на     │
│    │                        │материала с постоянными  │2 года   │
│    │                        │термостойкими свойствами │         │
│    │                        │типа Номекс              │         │
│    │                        │Подшлемник термостойкий  │1 на     │
│    │                        │(зимний)                 │2 года   │
│    │                        │Сапоги кожаные зимние для│1 пара   │
│    │                        │защиты от повышенных     │         │
│    │                        │температур на            │         │
│    │                        │маслобензостойкой подошве│         │
│    │                        │Перчатки диэлектрические │дежурные │
│    │                        │Галоши диэлектрические   │дежурные │
│    │                        │Пояс предохранительный   │дежурный │
│    │                        │Рукавицы комбинированные │до износа│
│    │                        │или перчатки             │         │
│    │                        │Очки защитные            │до износа│
│    │                        │  При работе, не связан- │         │
│    │                        │  ной с риском возникно- │         │
│    │                        │  вения электрической ду-│         │
│    │                        │  ги, дополнительно:     │         │
│    │                        │Сапоги резиновые         │1 пара на│
│    │                        │                         │2 года   │
│    │                        │Плащ прорезиненный       │до износа│
│    │                        │Фартук прорезиненный     │до износа│
│    │                        │  При выполнении работ по│         │
│    │                        │  ремонту трансформаторов│         │
│    │                        │  и масляных выключателей│         │
│    │                        │  дополнительно:         │         │
│    │                        │Комбинезон для защиты от │до износа│
│    │                        │общих производственных   │         │
│    │                        │загрязнений из нетканых  │         │
│    │                        │материалов типа Тайвек   │         │
│    │                        │Перчатки маслостойкие    │до износа│
│    │                        │Маска панорамная лицевая │до износа│
│    │                        │с регенерирующим блоком  │         │
│    │                        │Противогаз или респиратор│до износа│
│    │                        │  На наружных работах, не│         │
│    │                        │  связанных с риском воз-│         │
│    │                        │  никновения электричес- │         │
│    │                        │  кой дуги, зимой допол- │         │
│    │                        │  нительно:              │         │
│    │                        │Полушубок                │по поясам│
│    │                        │Шапка-ушанка             │по поясам│
│    │                        │Валенки на резиновой     │1 пара на│
│    │                        │подошве                  │3 года   │
│    │                        │Рукавицы меховые или     │по поясам│
│    │                        │рукавицы хлопчатобумажные│         │
│    │                        │утепленные               │         │
│    │                        │  При обслуживании       │         │
│    │                        │  оборудования распреде- │         │
│    │                        │  лительных устройств    │         │
│    │                        │  напряжением 330 кВ и   │         │
│    │                        │  выше дополнительно:    │         │
│    │                        │Экранирующий комплект    │1 на 1,5 │
│    │                        │типа Эп-1 (летний)       │года     │
│    │                        │Экранирующий комплект    │по поясам│
│    │                        │типа Эп-3 (зимний)       │         │
└────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────┘